**I. Цены на ремонт пластиковых окон ПВХ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| **Стоимость работ по ремонту пластиковых окон ПВХ** | | | |
| 1 | Выезд специалиста на осмотр, замеры, диагностику и составление расчетной стоимости заказа | шт | Беспл. |
| 2 | Выезд специалиста на осмотр, замеры, диагностику и составление расчетной стоимости заказа за пределы Барнаула (дополнительно к стоимости в п. 1) | км | 50 |
| 3 | Минимально возможная стоимость ремонтных работ | шт | 350 |
| **Общие** | | | |
| 4 | Регулировка фурнитуры створок на свободный ход и прижатие уплотнителей | шт | 250 |
| 5 | Регулировка фурнитуры габаритных створок (свыше 1 кв. м.) и дверных полотен на свободный ход и прижатие уплотнителей | шт | 450 |
| 6 | Замена уплотнителя | п. м. | 120 |
| 7 | Восстановление геометрии створки (переклинка стеклопакета) | шт | 400 |
| 8 | Восстановление геометрии габаритной (свыше 1 кв. м.) створки /дверного полотна (переклинка стеклопакета) | шт | 600 |
| **Фурнитура** | | | |
| 9 | Техническое обслуживание фурнитуры (разборка, чистка, смазка, переборка, сборка) с демонтажом-навеской створки | шт | 550 |
| 10 | Техническое обслуживание фурнитуры (разборка, чистка, смазка, переборка, сборка) с демонтажом-навеской габаритной (свыше 1 кв. м.) створки /дверного полотна | шт | 850 |
| 11 | Замена отдельных элементов фурнитурного прибора (ножницы, комплект угловых переключателей, основной запор, удлинитель основного запора, комплект штульповых шпингалетов) | шт | 1300 |
| 12 | Установка ответной планки запорного механизма | шт | 250 |
| 13 | Установка комплекта декоративных накладок | шт | 300 |
| 14 | Установка оконной ручки PLANETA / HOPPE (белая) | шт | 190 / 290 |
| 15 | Установка оконной ручки ROTO / MACO (белая) | шт | 390 / 490 |
| 16 | Установка ручки с ключом HOPPE (белая) | шт | 750 |
| 17 | Установка ручки с ключом ROTO (белая) | шт | 950 |
| 18 | Наценка за цвет ручки (титан, серебро, бронза, золото, RAL) | шт | 200 |
| 19 | Установка детского замка (РОССИЯ) | шт | 850 |
| 20 | Установка балконной защелки в комплекте с ручкой-скобой | шт | 350 |
| 21 | Установка гребенки с ответной планкой под ручку | шт | 250 |
| 22 | Установка гребенки с ответной планкой с креплением саморезами в наплав створки / дверного полотна | шт | 150 |
| 23 | Установка полного комплекта поворотной фурнитуры | шт | 3900 |
| 24 | Установка полного комплекта поворотно-откидной фурнитуры | шт | 4500 |
| 25 | Установка полного комплекта противовзломной фурнитуры | шт | 5500 |
| **Стеклопакеты** | | | |
| \*Работы по замене стеклопакетов всегда осуществляются при условии предварительного выезда специалиста на замер. Взимается залоговая стоимость не менее 50% от стоимости доставки, изготовления и монтажа стеклопакета в конструкцию. Срок изготовления стеклопакета 3 - 7 рабочих дней. | | | |
| 26 | Замена однокамерного стеклопакета прямоугольной формы толщиной 14-28 мм из прозрачного стекла 4М1 | шт | 3400 |
| 27 | Замена двухкамерного стеклопакета прямоугольной формы толщиной 24-44 мм из прозрачного стекла 4М1 | шт | 3900 |
| 28 | Замена габаритного (площадью свыше 1 кв. м.) однокамерного стеклопакета прямоугольной формы толщиной 14-28 мм из прозрачного стекла 4М1 | кв. м. | 3400 |
| 29 | Замена габаритного (площадью свыше 1 кв. м.) двухкамерного стеклопакета прямоугольной формы толщиной 24-44 мм из прозрачного стекла 4М1 | кв. м. | 3900 |
| 30 | Наценка за одно энергосберегающее стекло в составе стеклопакета | кв. м. | 400 |
| **Герметизация** | | | |
| 31 | Герметизация мест примыкания оконного блока к откосам и подоконнику силиконовым герметиком со стороны помещения (без стоимости материала) без оформления шва / с оформлением шва | п. м. | 60 / 180 |
| 32 | Герметизация мест примыкания оконного блока к фасадным откосам паропроницаемым герметиком СТИЗ-А со стороны улицы (без стоимости материала) без оформления шва / с оформлением шва | п. м. | 80 / 240 |
| 33 | Заполнение мест примыкания оконного блока к несущим конструкциям монтажной пеной (без стоимости материала) без расчистки старого монтажного шва | п. м. | 190 |
| 34 | Заполнение мест примыкания оконного блока к несущим конструкциям монтажной пеной (без стоимости материала) с расчисткой старого монтажного шва | п. м. | 380 |
| **Вентиляция** | | | |
| 35 | Установка приточного гигрорегулируемого вентиляционного клапана АЭРЭКО ЕММ в комплекте с воздухозаборным козырьком | шт | 3300 |
| **Москитные сетки** | | | |
| 36 | Изготовление и установка противомоскитных сеток ЭКОН (РОССИЯ) площадью менее 1 кв. м. (цвет: белый / коричневый) | шт | 550 |
| 37 | Изготовление и установка противомоскитных сеток ЭКОН (РОССИЯ) площадью более 1 кв. м. (цвет: белый / коричневый) | кв. м. | 950 |
| 38 | Наценка за комплект плунжерного крепежа | шт | 300 |
| 39 | Наценка за полотно сетки "антикошка" | кв. м. | 300 |
| 40 | Наценка за порошковую покраску профилей противомоскитной сетки в RAL (по площади изделия) | кв. м. | 1300 |
| 41 | Изготовление и установка открывающихся противомоскитных сеток системы ЭКОН (РОССИЯ) на балконные двери (цвет: белый / коричневый) | кв. м. | 4900 |
| **Дополнительные оснастка и оборудование** | | | |
| 42 | Установка уличного отлива (без стоимости материалов) длиной до 1 м. / свыше 1 м. | шт / п. м. | 650 |
| 43 | Установка ПВХ-подоконника (без стоимости материалов) длиной до 1 м. / свыше 1 м. | шт / п. м. | 1200 |
| 44 | Установка ПВХ-откосов, сэндвич-панели (без стоимости материалов) длиной до 1 м. / свыше 1 м. | шт / п. м. | 800 |
| 45 | Установка декоративного уголка (без стоимости материалов) длиной до 1 м. / свыше 1 м. | шт / п. м. | 150 |
| 46 | Установка ПВХ-нащельника (без стоимости материалов) длиной до 1 м. / свыше 1 м. | шт / п. м. | 120 |